Lägenhetsinformation

# Brf Byxfickan

Jordfelsbrytare

**FELSÖKNING**
**Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut?**
**1** Slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående.Om detta inträffar flera gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör.
**2** Slå till jordfelsbrytaren. Om den löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren ånyo löser ut.
Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts finns felet i eller före centralen. Ta då hjälp av en elinstallatör. När felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp: fortsätt dra ur alla stickproppsanslutna apparater inkl. lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren.
Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Ta hjälp av en elinstallatör.
Om jordfelsbrytare förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till dess att den ånyo löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera.

**PROVNING**
På jordfelsbrytaren finns en provknapp. Man kan kontrollera funktionen, genom att trycka på knappen. Jordfelsbrytaren ska slå ifrån omedelbart. Funktionskontroll bör göras 2 gånger per år.

Brandvarnare

**PROVNING**

Innan batteriet är slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar var 40 sekund.

Det rekommenderas att testa varnaren en gång i månaden (enligt leverantörens anvisningar), för att säkerställa att den fungerar korrekt. Håll testknappen nedtryckt i minst 5 sekunder. En stark pulserande signal ljuder för att indikera att det fungerar korrekt. I larmande läge blinkar lampan snabbt.

**OBS!** Efter installation och när du varit hemifrån en längre tid bör du kontrollera alla dina brandvarnare.

**RENGÖR BRANDVARNAREN**

Dammsug med mjuk borste och rengör varnaren regelbundet för att förhindra smutsbeläggningar. Torka också av brandvarnaren med lätt fuktad trasa.

Handukstork

**RENGÖR HANDUKSTORKEN**

Rengör handukstorken med fuktig trasa och diskmedel.

Lösningsmedel får ej användas