|  |  |
| --- | --- |
| Medlem/BostadsrättsinnehavareLgh-nr:       | Namn      |
| Adress      |
| Post nr      | Ort      |
| Tele      | Mobil      | e-post      |
| **Åtgärdsbeskrivning**Jag/vi har för avsikt att vidta följande förändringar i lägenheten: (även baksidan kan användas)      |
| Beräknat startdatum:       | Beräknat slutdatum:       |
| Jag/vi kommer att anlita följande entreprenörer: Namn + Kontaktuppgifter: (OBS behörighetskraven för våtutrymmen nedan)       |
| Jag/vi är införstådda med att jag/vi ansvarar för att föreningens policys och stadgar efterföljs under ombyggnation/renoveringen. Uppkommer skador (direkta eller indirekta) som påverkar föreningen eller grannar är det alltid bostadsrättshavaren som ansvarar för och som ska stå för rättelser.Vi vill speciellt peka på följande:* Byggavfall får inte slängas inom föreningens fastighet. Byggavfall får ej heller förvaras i trappuppgång eller övriga gemensamma utrymmen.
* Trappuppgång samt övriga gemensamma utrymmen får ej användas som arbetsplats.
* Eventuellt byggmaterial som placeras utanför huset ska avlägsnas inom en vecka.
* Grannar ska informeras minst en vecka i förväg om mycket störande arbeten (t ex bila, borra, hamra, såga mm) med så detaljerade tidsangivelser som möjligt. Dessa typer av arbeten får göras mån-fre, 07:00-20:00 och lördagar, söndagar samt helgdagar 10:00-17:00.
* Vattnet får endast stängas av mellan kl.0930-1100, eller 1330-1530.
* Observera: Inför arbeten som kräver avstängning av vatten ska styrelsen samt övriga medlemmar som berörs informeras minst en vecka i förväg.
* Vid arbete som omfattar varm/kall-vattenledningar ska T-kopplingen på stammen inspekteras. Kontakta fastighetsskötaren för detta.
* Entreprenörer som renoverar badrum och våtutrymmen ska ha minst behörighet för utförande av arbeten enligt gällande branschregler för vattentäta väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen.
* Vid renovering av badrum ska golvbrunn bytas ut. Vid byte av golvbrunn ska kopplingar användas mellan brunn och groda som appliceras fast med slangklämmor för att garantera tätning. Vid detta arbete rekommenderas att taket till grannen under stämpas (stöttor och skiva mot taket) pga risk för genomborrning.
* Efter genomförda arbeten med vatten, avlopp och tätskikt ska kopia på kvalitetsdokument med 10 års garantitid på genomfört arbete, samt intyg om säker vatteninstallation lämnas till styrelsen.

Ort:       Datum:      Underskrift: Underskrift:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Beslut** | Ansökan: [ ] Beviljas [ ] Avslås Datum: |
| Motivering/särskilda villkor: |
| Styrelsens underskrift: | Ort/Datum: |