# Viktiga skötselråd- som håller ytan snygg längreLindbäcks Bygg AB

Vi har nu avslutat målningsarbetena hos er och hoppas ni kommer att trivas i er nya miljö.

För att ytorna ska hålla sig fräscha så länge som möjligt har vi sammanställt några skötselråd.
Läs dem! Om ni sedan har några frågor om skötsel eller utförandet är ni välkomna att höra av er till oss på Lindbäcks bygg

# Väggar och tak målade med

**Teknospro takfärg,**

**Teknospro 7 Interiörfärg, Teknospro 10 Interiörfärg, Teknos Biora 20.**

Egenskaperna för vattenburna färger uppnås efter några veckor i rumstemperatur

18–22°C. Undvik därför nedsmutsning och rengöring av ytorna till dess att färgen härdat klart. Färger med högre glans har en högre tvättbarhet än matta färger. Härdningstiden kan vara upp till 2–4 veckor efter målningen.

**Normal rengöring**

Rengör ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Tvätta alltid nerifrån och uppåt.

Skölj ordentligt med vatten och torka av ytan och ventilera ut den fuktiga luften.

Obs! Använd inte för varmt vatten.

**Fläckborttagning**

Teknosolv 1621, (Alifatnafta) kan ta bort fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel. Mögeltvätt kan bleka bort vissa fläckar (används varsamt). Matättika kan användas för att avlägsna rostfläckar. Svarta missfärgningar som uppstått genom att man gnidit metall mot ytan kan oftast avlägsnas med ett vanligt radergummi.

# Våtrum målade med

**Teknos Våtrumssystem – Timantti 20**

Systemen ger en mycket vattenbeständig, slagtålig och smutsavvisande yta.

Tänk på att ett våtrum kräver extra omsorg och regelbunden rengöring för att det skall behålla sitt fina utseende länge.

Lycka till

Med vänlig hälsning Lindbäcks bygg