**Driftinstruktioner el, lägenhetsinnehavare Spanjoletten**

**Kraft:** El-central i lägenheten är en så kallad mediacentral som sitter placerad i hallen i lägenheten. Centralen består av huvudbrytare jordfelsbrytare samt säkringar. Om jordfelsbrytare alternativt säkring löser återställ jordfelsbrytare alternativt säkring om felet kvarstår kontakt fastighetsskötare.

Jordfelsbrytare rekommenderas att funktionsprova genom att trycka på testknappen, funktionsprovning bör utföras minst 2 gånger per år. När man trycker på testknappen skall jordfelsbrytaren lösa ut direkt.

**Belysning:** Armatur och lamputtag monterade i tak samt på väggar styrs via strömbrytare, dimmer. Armatur i klädkammare är styrd vid närvarosensor.

Vid fel på armatur alternativt lamputtag kontakta fastighetsskötare.

För att tända belysningen samt använda uttag på balkongen finns en strömbrytare på insidan av balkongdörren för att manövrera dessa.

**Data:** Mediaomvandlare är placerad i mediacentral. I lägenheten är det monterat datauttag, dessa uttag patchas in i mediaomvandlare/router i mediacentralen.

**Brandlarm:** I Lägenheten är det monterat brandvarnare med 10-års batteritid.

Prova brandvarnaren mist en gång i månaden kontrollera så att brandvarnaren inte är smutsig. För mer information se manual för brandvarnare. I lägenheter med fler än 1 brandvarnare är dessa sammankopplade, för provning se manual, drift och skötsel.

**Porttelefonsystem:** Portregister vid varje entré är kopplat till lägenhetsinnehavarens telefonnummer. För att öppna porten när någon ringer, svara i telefon och tryck på siffran 5 för att öppna dörren.

**Elvärme:**

Golvvärme är förlagd i badrum, termostaten är programmerad så att golvvärmen kommer vara i drift mellan 06:00-10:00 varje dag. Golvvärmen är komfortvärme vilket innebär 60w/m2. Övrig info se manual för golvvärmetermostat.

Handdukstork är monterad i badrum, för instruktioner över manövrering se manual handdukstork.

**Elbilsladdare:**

För att starta elbilsladdning, anslut laddkontakten till bilen. Lägg RFID-brickan framför läsaren på laddaren. För att avsluta laddningen genom att hålla RFID-brickan framför RFID-läsaren på laddaren, koppla sedan ur laddkontakten ur bilen.

