Användarinstruktion Axema VAKA

Information till användare angående Axema VAKA porttelefon och passersystem.

**Lås upp/ öppna dörr med passerbricka**

Visa fram passerbrickan mot läs-symbolen i mitten av läsaren/porttelefonen. Dörren låser upp/öppnar.

**Porttelefon**

**Uppringning med namnlista**

Besökare väljer först efternamn och trycker knappen under telefonluren. Efter att förnamn markerats trycker man knappen under luren för uppringning.

**Svarstelefon, fast hemtelefon eller mobil**

Vid uppringning från porttelefonen visas telefonnumret:

Då påringningen besvaras hörs meddelandet ”*samtal från port*". Därefter kan samtal inledas och besökaren identifierar sig.

För att låsa upp dörren, tryck på knapp **5** på svarstelefonen.