Sammanställning av resultaten av 2020 år radonmätning.

Undersökningen genomfördes 2020-02-24 till 2020-04-29

Årsmedelvärde för fastighetsbeståndet: 26,3 Bq/m3

Accepterat årsmedelvärde: 200 Bq/m3

Kullerstensvägen 1

Genomsnitt: 20,0

Min 20,0

Max 20,0

Kullerstensvägen 2

Genomsnitt: 20,0

Min 20,0

Max 20,0

Kullerstensvägen 7A-C

Genomsnitt: 26,7

Min 20,0

Max 50,0

Stenhagsvägen 85 – 95 Radhus 2 plan

Genomsnitt: 27,8

Min 20,0

Max 50,0

Stenhagsvägen 83 A-C

Genomsnitt: 31,4

Min 20,0

Max 60,0

Stenhagsvägen 73-81 Radhus 2 plan

Genomsnitt: 38,3

Min 20,0

Max 80,0

Stenhagsvägen 71

Genomsnitt: 21,4

Min 20,0

Max 30,0

Stenhagsvägen 77

Genomsnitt: 20,0

Min 20,0

Max 20,0

Stenhagsvägen 89

Genomsnitt: 21,7

Min 20,0

Max 30,0

Stenhagsvägen 91

Genomsnitt: 24,3

Min 20,0

Max 30,0