Summering av skötselanvisningar och råd

**Altan**Trätrallen består av tryckimpregnerad trall som behöver underhållas årligen. Läs igenom skötselanvisningarna.

**Diskmaskinslucka**Ha alltid diskmaskinsluckan helt stängd så länge maskinen är varm. Då undviker du att varm ånga orsakar skador på kringliggande kökssnickerier. Det är skador som inte omfattas av garantin. Läs mer om detta i – vitvaror.

**Dörrstoppar**

På handtagen till innerdörrarna sitter det dörrstoppar. Var ändå varsam när du öppnar dörren eftersom väggarna är känsliga mot hårda slag då det lätt kan bli tryckmärken.

**Fönsterbänkar**Fönsterbänkar rengörs torrt med mjuk trasa eller med fuktad trasa (eventuellt med såpa). Natursten är känslig för syror och därför bör man torka upp om man spiller vid t ex vattning av blommor (vattnet kan med tiden surna och därmed göra en fläck).

**Golv**  
Parkettgolv är mycket känsliga för vatten och rengöringsmedel. Följ därför noggrant skötselinstruktionerna.

**Kakel**  
Torka av kakel och fogar i badrum med jämna mellanrum. Så undviker du avlagringar och missfärgningar. Se ingående skötselinstruktioner för kakel och klinker

**Vitvaror**Följ Siemens underhållstips.

**Ventilationsdon**

Husets ventilationsdon ska rengöras regelbundet med t.ex en lite borste för att bibehålla korrekt ventilation. Donens inställning får inte ändras.